**DISA-B**

**Ausschreibungstext**

Bodeninduktionsdurchlässe DISA-B für den Einbau in Doppelbzw.

Hohlraumboden. Geeignet zur energieeffizienten und komfortablen

Klimatisierung von Räumen mit hohen Komfortansprüchen.

Bestehend aus trittstabilem Gehäuse aus verzinktem,

innen schwarz lackiertem Stahlblech mit von der Raumseite höhenverstellbaren

Verstellfüßen. Durch die spezifischen Befestigungshalter

an den Verstellfüßen ist ein nachträgliches

nivellieren jederzeit von der Raumseite möglich. Zur Optimierung

der Induktionsleistung und Minimierung des Schallleistungspegels,

stehen 4 Düsenvarianten aus nicht brennbaren,

gestanzten Düsen, und 5 Nennlängen zur Verfügung. Der Wärmetauscher

besteht aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen

und Rahmen aus verzinktem Stahlblech.

Standardmäßig mit Register in 2-Leiter-Ausführung für Heizoder

Kühlbetrieb und optional 4-Leiter-Ausführung für Heizund

Kühlbetrieb. Die Register werden standardmäßig mit Entlüftungsmöglichkeit

ausgeführt. Ausführung Gitterauflage, Lineargitter

SCHAKO- PA oder optional Rollrost PA-R.

Breite: 375 mm, Höhe: 181 mm, Länge: 1000-2000 mm

Fabrikat: SCHAKO **Typ** DISA-B

System

- 4-Leiter (**-HT**) (Standard)

- 2-Leiter (**-H**)

- ohne Register (**-BO**)

- Lamellengitter

- Lamellengitter (**-PA-3**)

- Rollrost (**-PA-R**)

- Düsenkonfiguration

- **B** (Standard)

- **C**

- **D**

- **E**

- nominale Länge (NL)

- **1000**

- **1150**

- **1300**

- **1450**

- **1600**

- **1750**

- Länge gesamt (LG)

- ohne integrierter Ventilgruppe: 2000 > **LG** ≥ NL

- mit integrierter Ventilgruppe: 2000 > **LG** ≥ NL + 150

- Position Primärluftkasten

- links (**-L**)

- mittig (**-M**)

- rechts (**-R**)

- Wasseranschluss

- seitlich links (**-WS1**)

- seitlich rechts (**-WS2**)

- Frontseite links (**-WS3**)

- Frontseite rechts (**-WS4**)

- Register Lackierung

- unlackiertes Register (**-**)

- lackiertes Register schwarz (**-R9005**)

- Stutzenanordnung

- horizontal mit 1 Stutzen (**-AS1**)

- horizontal mit 2 Stutzen (**-AS2/AS3**)

- Stutzendurchmesser

- Ø **98** mm

- Ø **123** mm (Standard)

- Bandausführung (**-BA**)

- Endstück links (**-EL**)

- Endstück rechts (**-ER**)

- ohne Endstück (**-OE**)

Zubehör

- Gummilippendichtung (**-GD**)

- Flexible Anschlussschläuche

- 500 mm (**-FA 500**)

- 800 mm (**-FA 800**)

- 1200 mm (**-FA 1200**)

- Volumenstrommesseinrichtung (**-MR**)

- Außengewinde flachdichtend (**-WA 1/2**)

- Montageabdeckung aus Holz (**-SW**)

- Kondensationswächter

- Ventile

- Stellantriebe

- Steuerungen

- Kugelhähne (**-KH**)

- Ventilgruppe werkseitig montiert